* Estructura de hormigón armado y forjado sanitario ventilado, según proyecto.
* Fachada en monocapa color blanco combinado con porcelánico.
* Tabiquería interior de ladrillo del 7/9 cm y aislamiento exterior mínimo de 10 cm. División interior entre viviendas de doble tabique con aislante intermedio.
* Solado y alicatado en vivienda con porcelánico de 1ª calidad.
* Terraza exterior en porcelánico antideslizante.
* Carpintería exterior de aluminio color antracita con rotura de puente térmico y vidrio doble con control solar y cámara de aire 4+12+4.
* Persianas motorizadas de aluminio en color antracita.
* Puerta de entrada acorazada en color blanco con cerradura de seguridad.
* Puertas de DM en color blanco satinado. Armarios con puertas abatibles en color blanco con baldas y barra de colgar. Una cajonera por armario.
* Barandillas de terrazas formadas por vidrio templado de seguridad.
* Pintura plástica blanca mate en toda la vivienda.
* Puntos de agua en terrazas, solárium y jardines.
* Sanitarios en porcelana blanca, grifería cromada con aireadores y sistema de ahorro de agua.
* Suelo radiante en baños.
* Iluminación en exterior e interior (comedor, cocina, pasillo y baños) de la vivienda, salvo decorativas.
* Puntos de teléfono y televisión en salón, cocina, dormitorios.
* Antena de televisión.
* Cocina amueblada y encimera de piedra artificial.
* Electrodomésticos incluidos: horno, lavavajillas, vitrocerámica, campana y frigorífico.
* Aerotermo para agua caliente sanitaria.
* Preinstalación de aire acondicionado por conductos.
* Piscina comunitaria con iluminación LED, cascada artificial y ducha solar.
* Portero electrónico.
* Jardín para las plantas bajas.
* Solárium para las plantas altas.
* Pérgola de aluminio en solárium.
* La sociedad vendedora se reserva el derecho de efectuar en las obras las modificaciones que oficialmente le sean impuestas y aquellas que fuesen motivadas por exigencias técnicas, jurídicas o comerciales.
* Este documento no es contractual.